Conectar la impresora al WiFi via WPS

El router WiFi debe tener el boton de WPS. Para conectarla a la WiFi debemos hacer:

Presionar el botón WiFi de la impresora hasta que el botón de Alarma parpadee una vez. La luz del WiFi parpadeará varias veces.

Luego presionar el boton WPS de nuestro router WiFi

Esperar hasta que las luces dejen de parpadear.

Verificar que se conecto la impresora al WiFi, presionando el botón Stop hasta que el botón de Alarma parpadee quince veces.

Esperar que imprima la información de red.

Agregando impresora en debian buster

Instalar los drivers de gutenprint y cups <code bash>apt install cups printer-driver-gutenprint<code/>

Abrir la administración web de CUPS http://localhost:631

Luego ir a Administración → Agregar impresora

Ingresar credenciales de root

Seleccionar la impresora de la lista

Dejar la información de impresora como esta

Buscar el driver dentro de la lista

Referencias:

https://gdlp01.c-wss.com/gds/6/0300015746/02/MG2900ser_OnlineManual_Win_EN_V02.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=W1K0EcKeQMc&list=PLp-znpQge8HxDkDfwefrouB6Qosjz6ILN