Instalación

Instalación de Raspbian

Configuración Inicial

Activar SSH

Para activar el ssh lo único que debemos hacer es crear un archivo vacio en el directorio /boot/ de la microSD del raspbian.

sudo touch /media/usuario/boot/ssh

Activar WiFi

Para ello debemos modificar el archivo /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf y agregarle lo siguiente:

network={ ssid="LaClaveSuperSecretaDelWiFi" key_mgmt=NONE } network={ ssid="NombreDeLaWiFi" psk="LaClaveSuperSecretaDelWiFi" }

Ejecutar raspi-config

raspi-config

Habilitar:

16M de memoria para el GPU (ya que no vamos a usar modo grafico) en Advance Options → Memory Split

Habilitar el SPI en Interfacing Options

Instalar el Invernadero-PI

Manual de Instalación del Invernadero-PI