veml6070	Si1145
Voltaje	2.7 V a 5.5 V	3 V a 5.5 V
Sensibilidad	320-410nm (pico en 355nm)	400nm-800nm (Pico en 530nm)

Interpretación Datos

Ondas de Luz Ondas de Luz Diseño del Placa para el sensor veml6070 de Adafruit Diseño del Placa para el sensor veml6070 de Adafruit Valores de Índice de Integración para el Sensor Valores de Índice de Integración para el Sensor Tabla de Índice UV para R=270 Ohms Tabla de Índice UV para R=270 Ohms

A la hora de leer los datos del sensor con:

//... uv.begin(VEML6070_4_T); // pass in the integration time constant //... Serial.print("UV light level: "); Serial.println(uv.readUV());

Debemos interpretar los datos de acuerdo a la tabla Tabla de Índice UV para R=270 Ohms la cuál determina los valores del índice UV.

Referencias

https://www.acurite.com/learn/atlas/sensors/uv-light

https://learn.adafruit.com/adafruit-veml6070-uv-light-sensor-breakout/arduino

https://www.vishay.com/docs/84310/designingveml6070.pdf

https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-veml6070-uv-light-sensor-breakout.pdf