Materiales

El primer prototipo v1 incluía :

Raspberry pi con inhalámbrico 802.15.4

1 Arduino

1 Sensor de temperatura y humedad DHT11, ver proyectos:monitorclima_temperatura

1 Relay doble, ver el codigo para el relay

LCD conexion 12 pines

Diagrama

Hardware v1 Archivo hardware v1 Fritzing

Software

Librerias arduino: DHT I32CTT

Codigo arduino: Código Invernadero Version 1

Código raspberrypi:Invernadero PI NOTA: Se debe modificar el codigo para usar la comunicacion I2C con el arduino

Circuito Montado

Placa en proceso Se soldaron los componentes, sensores, arduino nano, bornas en una placa de prototipado PCB. Caja con Sensores Se montó la placa dentro de una caja plástica interperie y le realizarón las conexiones eléctricas pertienentes. Placa con arduino y RPI Dado que no se tenía al momento el elemento de la comunicación remota, se conecto la raspberry PI directamente al arduino a través de I2C para pruebas de lecturas. Sistema Montado Posteriormente se monto el módulo de control independiente junto a raspberry PI, lo cual no es idóneo.

Referencias

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15.4

https://oscarliang.com/raspberry-pi-arduino-connected-i2c/