Android en una Raspberri Pi 5

Configurar una Raspberry Pi 5 con Android y pantalla táctil.

LineageOS 22

Raspberry pi 5

Pantalla Touch OADOM Raspberry Pi Screen, 10.1’’ Touchscreen Monitor

Habilitar SSH

Activate: Settings → About tablet → Build Number (TAP 7 Times)

Copy: Settings → About tablet → IP address

Enable : Settings → System → Raspberry Pi settings → ADB & SSH

Enale : Settings → System → Developer options → Rooted Debugging

Ejecutar:

adb connect 192.168.0.100
adb root
adb pull /data/ssh/ssh_host_ed25519_key my_private_key
chmod 600 my_private_key
ssh -i my_private_key root@192.168.0.100

Referencias

https://konstakang.com/devices/rpi5/LineageOS22/

https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#power-button

https://www.amazon.com/dp/B09XDK2FRR

https://thecodeartist.blogspot.com/2011/03/simulating-keyevents-on-android-device.html