Conectar la impresora al WiFi via WPS

El router WiFi debe tener el boton de WPS. Para conectarla a la WiFi debemos hacer:

Presionar el botón WiFi de la impresora hasta que el botón de Alarma parpadee una vez. La luz del WiFi parpadeará varias veces.

Luego presionar el boton WPS de nuestro router WiFi

Esperar hasta que las luces dejen de parpadear.

Verificar que se conecto la impresora al WiFi, presionando el botón Stop hasta que el botón de Alarma parpadee quince veces.

Esperar que imprima la información de red.

Referencias:

https://gdlp01.c-wss.com/gds/6/0300015746/02/MG2900ser_OnlineManual_Win_EN_V02.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=W1K0EcKeQMc&list=PLp-znpQge8HxDkDfwefrouB6Qosjz6ILN